Таблица 1 — Допускаемые условия проведения измерений

|  |  |
| --- | --- |
| Контролируемый параметр | Допустимый диапазон значений |
| Температура | от минус 10 °С до 30 °С |
| Влажность | от 30 % до 80 % |
| Давление | от 86 кПа до 106 кПа |